Подключение 9800 через Cradle.


1. Если Cradle был подключен по USB к ПК. Отключаем его и вновь подключаем.
2. Сканируем для начала настройки 3 ШК по порядку:



1. Сканируем ШК:



1. Сопрягаем сканер с Cradle отсканировав ШК:



1. Переводим в режим COM или HID:

COM:  или HID: 

1. Сканируем для применения и завершения настройки:



Проверяем сканирование.

Если не вышло связать Cradle с первого раза, выполняем еще раз с первого пункта.